{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Vypocet","Mapa stanic","Prospekt Nidaplast +  Krecht","Napoveda","Data","Data2"],"not_rendered":{"charts":1,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Vypocet","index":0,"n_rows":76,"n_cols":27,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[79,7,79,8],[74,10,74,14],[33,8,33,9],[40,12,40,13],[41,12,41,13],[44,12,44,13],[34,6,34,7],[34,10,34,11],[37,10,37,11],[36,10,36,11],[37,12,37,13],[35,12,35,13],[36,6,36,7],[35,8,35,9],[33,6,33,7],[42,12,42,13],[54,16,54,21],[55,16,55,21],[73,10,73,14],[43,12,43,13],[86,2,86,3],[49,1,49,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[48,1,48,3],[47,1,47,3],[74,1,74,2],[73,1,73,2],[75,12,75,14],[80,7,80,8],[78,7,78,8],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[0,9,0,12],[36,12,36,13],[34,12,34,13],[32,10,32,11],[2,1,2,13],[35,6,35,7],[35,10,35,11],[31,1,31,3],[29,7,29,8],[36,8,36,9],[31,6,31,7],[34,8,34,9],[6,12,6,14],[31,8,31,9],[32,8,32,9],[32,6,32,7],[7,12,7,14],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[40,25,40,26],[31,22,31,23],[32,22,32,23],[33,22,33,23],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,12,32,13],[38,25,38,26]]}
[1]
[]
[null,"NÁVRH POTŘEBNÉHO OBJEMU RETENČNÍ NÁDRŽE (RN) DLE ČSN 75 9010"]
[null,"Akce:",null,"Doplňte název akce"]
[null,"Vypracoval:",null,"Doplňte příjmení jméno, firmu"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datum zpracování:",{"$f":"TODAY()","v":"2017-01-30"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Výpočtový program:","ASIO NEW RN V3.3"]
["1.","Návrh typu RN",null,null,null,null,null,null,"AS-NIDAPLAST",null,null,"AS-KRECHT"]
[null,"Výrobek:",null,null,null,null,null,null,"L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m",null,null,"L / B / H   2.3 / 1.3 / 0.8 m"]
[]
[null,"Délka L:",null,null,14.399999999999999,"m"]
[null,"Šířka B:",null,null,14.399999999999999,"m"]
[null,"Výška H:",null,null,2.08,"m"]
[null,"Plocha vsaku Avsak = L * (H / 2 + B):",null,null,{"$f":"E12*(E14/2+E13)","v":222.33599999999996},"m2",null,null,"AS-NIDAFLOW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m"]
["2.","Stanovení vsaku"]
[null,"Koeficient vsaku Kv:",null,null,0,"m/s","kv nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci necháváme součinitel infiltrace"]
[null,"Součinitel bezpečnosti vsaku f:",null,null,2,null,{"$f":"IF(E18<=0.000001,IF(E18>0,\"Pozor, nízký koeficient vsaku, zemina není vhodná pro vsak.\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"Vsakový odtok Qvsak = 1 / f * kv * Avsak:",159.99999999999997,null,{"$f":"1/E19*E18*E15*1000","v":0},"l/s"]
[null,null,320]
[]
["3.","Povolený odtok do kanalizace   "]
[null,"Povolený odtok do kanalizace Qo(Qe**):",null,null,0,"l/s","stanoví správce toku, provozovatel kanalizace nebo příslušný úřad"]
[]
[]
["4.","Stanovení povrchového odtoku"]
[null,"Oblast:"]
[null,"Periodicita:",null,null,null,null,null,"Komentář"]
[]
[null,"Typ plochy -> součinitel odtoku φ",null,null,null,"Odtok. souč. φ","Odvodňovaná plocha S [m]",null,"S [ha]",null,"Redukovaná plocha Sr = S * φ",null,"Sr [m2]"]
[null,null,null,null,null,1,10000,null,{"$f":"G33/10000","v":1},null,{"$f":"G33*F33","v":10000},null,{"$f":"F33*G33","v":10000}]
[null,null,null,null,null,1,0,null,{"$f":"G34/10000","v":0},null,{"$f":"G34*F34","v":0},null,{"$f":"F34*G34","v":0}]
[null,null,null,null,null,1,0,null,{"$f":"G35/10000","v":0},null,{"$f":"G35*F35","v":0},null,{"$f":"F35*G35","v":0}]
[null,null,null,null,null,1,0,null,{"$f":"G36/10000","v":0},null,{"$f":"G36*F36","v":0},null,{"$f":"F36*G36","v":0}]
[null,null,null,null,null,1,0,null,{"$f":"G37/10000","v":0},null,{"$f":"G37*F37","v":0},null,{"$f":"F37*G37","v":0}]
[null,"Celkem",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K33:L37)","v":10000},null,{"$f":"SUM(M33:N37)","v":10000}]
[null,"Výpočet potřebného retenčního objemu zasakovacího systému pro úhrny srážek dle návrhu normy ČSN 75 9010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F41/60","v":8.3333333333333329E-2},0.16666666666666666,0.25,0.33333333333333331,0.5,0.66666666666666663,1,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(MAX(S40:Z40,0),S40:AA41,2,FALSE)","v":120},{"$f":"MAX(S40:Z40,0)","v":338.35932160000004},{"$f":"F45","v":97.112191999999993},138.00153599999999,168.668544,189.11321599999997,217.73575679999999,244.31383039999997,267.82520319999998,338.35932160000004]
[null,"Doba trvání deště Tc",null,null,"min",5,10,15,20,30,40,60,120,null,null,null,null,null,5,10,15,20,30,40,60,120]
[null,"Návrhové úhrny srážek",null,null,"mm",9.5,13.5,16.5,18.5,21.3,23.9,26.2,33.1]
[null,"Povrchový odtok Qd (Qc**)",null,null,"l/s",{"$f":"$M$38*F42/F41/60","v":316.66666666666669},{"$f":"$M$38*G42/G41/60","v":225},183.33333333333334,154.16666666666666,118.33333333333333,99.583333333333329,72.777777777777786,{"$f":"$M$38*M42/M41/60","v":45.972222222222221}]
[null,"Retenční odtok Qr = Qd(c) - Qo - Qv",null,null,"l/s",{"$f":"MAX(F43-$E$25-$E$21,0)","v":316.66666666666669},225,183.33333333333334,154.16666666666666,118.33333333333333,99.583333333333329,72.777777777777786,{"$f":"MAX(M43-$E$25-$E$21,0)","v":45.972222222222221}]
[null,"Retenční objem V = Vd - Qvsak * Tc",null,null,"m3",{"$f":"IF(F42/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*F41*60<0,0,F42/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*F41*60)","v":97.112191999999993},{"$f":"IF(G42/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*G41*60<0,0,G42/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*G41*60)","v":138.00153599999999},168.668544,189.11321599999997,217.73575679999999,244.31383039999997,267.82520319999998,338.35932160000004,0]
[null,"Doba trvání deště Tc",null,null,"hod",4,6,8,10,12,18,24,48,72]
[null,"Návrhové úhrny srážek",null,null,"mm",37.1,38.700000000000003,39.4,40.1,40.700000000000003,42.7,44.2,53.9,60.2]
[null,"Povrchový odtok Qd (Qc**)",null,null,"l/s",{"$f":"$M$38*F47/F46/3600","v":25.763888888888889},17.916666666666668,13.680555555555555,11.138888888888889,9.4212962962962958,6.5895061728395063,5.1157407407407414,3.1192129629629628,2.3225308641975309]
[null,"Retenční odtok Qr = Qd(c) - Qo - Qv",null,null,"l/s",{"$f":"MAX(F48-$E$25-$E$21,0)","v":25.763888888888889},17.916666666666668,13.680555555555555,11.138888888888889,9.4212962962962958,6.5895061728395063,5.1157407407407414,3.1192129629629628,2.3225308641975309]
[null,"Retenční objem V = Vd - Qvsak * Tc",null,null,"m3",{"$f":"IF(F47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*F46*3600<0,0,F47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*F46*3600)","v":379.24866559999998},{"$f":"IF(G47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*G46*3600<0,0,G47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*G46*3600)","v":395.60440320000004},402.76003839999993,409.91567359999999,416.04907519999995,436.49374719999997,451.82725119999998,550.9839103999999,{"$f":"IF(N47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*N46*3600<0,0,N47/1000*($M$38+$E$15)-($E$21+$E$25)/1000*N46*3600)","v":615.38462719999995}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(MAX(S39:AA39,0),S39:AA41,2,FALSE)","v":338.35932160000004},{"$f":"IF(S51=F41,1,IF(S51=G41,2,IF(S51=H41,3,IF(S51=I41,4,IF(S51=J41,5,IF(S51=K41,6,IF(S51=L41,7,IF(S51=M41,8,9))))))))","v":9}]
[null,null,null,null,"Červené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(MAX(S52:AA52),S52:AA53,2,FALSE)","v":72},{"$f":"MAX(S52:AA52,0)","v":615.38462719999995},{"$f":"F50","v":379.24866559999998},395.60440320000004,402.76003839999993,409.91567359999999,416.04907519999995,436.49374719999997,451.82725119999998,550.9839103999999,615.38462719999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F46","v":4},6,8,10,12,18,24,48,72]
["5.","Stanovení retenčního objemu  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R40>R52,Q40,Q52)","v":72},{"$f":"IF(S54=F41,1,IF(S54=G41,2,IF(S54=H41,3,IF(S54=I41,4,IF(S54=J41,5,IF(S54=K41,6,IF(S54=L41,7,IF(S54=M41,8,0))))))))","v":0},{"$f":"IF(S54=F46,9,IF(S54=G46,10,IF(S54=H46,11,IF(S54=I46,12,IF(S54=J46,13,IF(S54=K46,14,IF(S54=L46,15,IF(S54=M46,16,17))))))))","v":17},{"$f":"IF(T54>0,T54,U54)","v":17}]
[null,"Vypočteno pro Tc:",null,null,20]
[null,"Retenční objem V:",null,null,{"$f":"IF(Data!Q1<9,(INDEX(F45:N45,1,Data!Q1)),(INDEX(F50:N50,1,(Data!Q1)-8)))","v":395.60440320000004},"m3"]
[null,"Doba prázdění RN:",null,null,{"$f":"IF(E25+E21>0,E56/(E25+E21)*1000/3600,0)","v":0},"hod",{"$f":"IF(E57>72,\"Pozor, doba prázdnění je delší než 72 h, nepřípustné.\",\"\")","v":""}]
[]
["6.","Posouzení výrobku",null,null,1.3]
[]
[null,"Výrobek:",null,null,"AS-NIDAPLAST"]
[null,"Skladební délka:",null,null,14.399999999999999,"m"]
[null,"Skladební šířka:",null,null,14.399999999999999,"m"]
[null,"Skladební výška:",null,null,2.08,"m"]
[null,"Výška plnění:",null,null,1.9841270222222229,"m"]
[null,"Využití:",null,null,95.390722222222252,"%"]
[null,"Počet bloků:",null,null,287.99999999999994,"ks"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aktivní pouze pro AS-NIDAFLOW"]
[]
[null,{"$f":"IF(E66<80,\"*Optimalizujte využití RN, pomocí tlačítek < > můžete změnit výšku, šířku a délku RN.\",\"\")","v":""}]
[null,"**Platí pro návrh AS-NIDAFLOW"]
[]
[null,"www.asio.cz",null,null,null,null," ",null,null,null,"ASIO NEW, spol. s r. o."]
[null,"asio@asio.cz",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kšírova 552/45, 619 00 Brno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tel.: 548 428 111"]

{"sheet":"Mapa stanic","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Prospekt Nidaplast +  Krecht","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Napoveda","index":3,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2]]}
[]
[null,"Nápověda k programu ASIO RN V2.2, který Vám pomůže zvolit velikost AS-NIDAPLAST / AS-KRECHT"]
[null,"Program se skládá ze šesti částí. Obecně lze říci, že žluté pole je možno doplňovat či přepisovat a modré pole jsou automaticky dopočítána."]
[null,"1)","První část slouží k výběru typu retenční nádrže. Vpravo od výběrového pole jsou vidět jednotlivé prvky a jejich rozměry. Na základě zvoleného druhu vyberte výrobek z rozbalovacího menu."]
[null,"2)","Jestliže chcete část nebo celý objem RN vsakovat, zvolte v druhé části typ zeminy. Jinak zvolte pole \"bez vsaku\"."]
[null,"3)","Vpřípadě, že počítáte s omezeným vypouštěním do kanalizace doplňte ve třetí části maximální odtok."]
[null,"4)","Ve čtvrté části vyberte oblast a periodicitu z rozbalovacích seznamů. Pak typ odvodňované plochy (do žluté buňky se součinitel odtoku doplní automaticky, v případě potřeby zadání jiné hodnoty jej můžete přepsat) a její velikost v ha. Následuje tabulka výpočtu retenčního objemu bude již vyplněny podle oblasti a periodicity."]
[null,"5)","Potřebný retenční objem a čas prázdnění RN se v páté části dohledá po zmáčknutí tlačítka \"najdi max V\"."]
[null,"6)","Šestá část slouží pro upřesnění rozměrů RN. V prvním kroku zvolte požadovanou výšku RN a v dalších krocích můžete optimalizovat půdorysnou plochu."]
[null,"K novému výpočtu je třeba stisknout tlačítko \"Nový výpočet\"."]
[null,"POZOR! Pro správnou funkci výpočtového programu je nutné povolit makra, v opačném případě nebude výpočet fungovat.\n"]

{"sheet":"Data","index":4,"n_rows":22,"n_cols":18,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"  1   Brno",1,null,0.2,1,"šikmá střecha / kov, sklo, břidlice, eternit (1,0)",1,1,"bez vsaku",0,1,"AS-NIDAPLAST",0.95,1,"5 min",10,true]
[null,"  2   Bruntál",null,null,0.1,null,"šikmá střecha / tašky, lepenka (1,0)",1,1,"štěrk hrubý (1.10-2)",0.01,null,"AS-KRECHT",1,{"$f":"IF(O1=1,\"1\",IF(O1=2,\"2\",\"1\"))","v":"1"},"10 min"]
[null,"  3   Polička",null,null,null,null,"plochá střecha / kov, sklo, eternit (1,0)",1,1,"štěrk střední (1.10-3)",1E-3,null,"AS-NIDAFLOW",null,null,"15 min"]
[null,"  4   Kamýk nad Vltavou",null,null,null,null,"plochá střecha / lepenka (0,9)",0.9,1,"štěrk jemný (1.10-4)",1E-4,null,"Drenáž pod bloky",2,null,"20 min"]
[null,"  5   Klášterní Hradisko",null,null,null,null,"plochá střecha / štěrk (0,7)",0.7,1,"štěrkopísek (1.10-4)",1E-4,null,"Drenáž mezi bloky",null,null,"30 min"]
[null,"  6   Mariánské Lázně",null,null,null,null,"zatravněná střecha / ornice 10cm (0,5)",0.5,null,"písek hrubý (1.10-4)",1E-4,null,null,null,null,"40 min"]
[null,"  7   Mšeno",null,null,null,null,"zatravněná střecha, sklon do 15° / ornice 10cm (0,3)",0.3,null,"písek střední (5.10-5)",5.0000000000000002E-5,null,null,null,null,"60 min"]
[null,"  8   Ostrava – Vítkovice",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / asfalt, bezesparý beton (0,9)",0.9,null,"písek jemný (1.10-5)",1.0000000000000001E-5,null,null,null,null,"120 min"]
[null,"  9   Petrovice",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / dlažba s těsnými spárami (0,75)",0.75,null,"zahlíněný písek (5.10-6)",5.0000000000000004E-6,null,null,null,null,"4 hod"]
[null,"10   Pěčín",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / zpevněný štěrk (0,6)",0.6,null,"písčitá hlína (1.10-6)",9.9999999999999995E-7,null,null,null,null,"6 hod"]
[null,"11   Plzeň – Doudlevce",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / dlažba s otevřenými spárami (0,5)",0.5,null,"jílovitý písek (1.10-6)",9.9999999999999995E-7,null,null,null,null,"8 hod"]
[null,"12   Praha – Hostivař",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / volný stěrk, zatrávněný štěrk (0,3)",0.3,null,"spraš (5.10-7)",4.9999999999999998E-7,null,null,null,null,"10 hod"]
[null,"13   Seč",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / zasakovací dlaždice (0,25)",0.25,null,"hlína (1.10-7)",9.9999999999999995E-8,null,null,null,null,"12 hod"]
[null,"14   Tábor",null,null,null,null,"zpevněné plochy, cesty / zatravňovací dlaždice (0,15)",0.15,null,"hlinitý jíl (1.10-9)",1.0000000000000001E-9,null,null,null,null,"18 hod"]
[null,"15   Telč",null,null,null,null,"svahy, příkopy / hlínita půda (0,5)",0.5,null,"jíl (1.10-10)",1E-10,null,null,null,null,"24 hod"]
[null,"16   Bílá Třemešná",null,null,null,null,"svahy, příkopy / písčitá půda (0,3)",0.3,null,null,null,null,null,null,null,"48 hod"]
[null,"17   Třebíč",null,null,null,null,"zahrady, louky, s odtokem do recipientu / plochá krajina (0,1)",0.1,null,null,null,null,null,null,null,"72 hod"]
[null,"18   Uherské Hradiště",null,null,null,null,"zahrady, louky, s odtokem do recipientu / strmá krajina (0,3)",0.3]
[null,"19   Vsetín"]
[null,"20   Vyškov – Brňany"]
[null,"21   Znojmo"]
[null,"22   horské lokality"]

{"sheet":"Data2","index":5,"n_rows":47,"n_cols":20,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[31,1,32,1],[33,1,34,1],[43,1,44,1],[45,1,46,1],[39,1,40,1],[41,1,42,1],[35,1,36,1],[37,1,38,1],[29,1,30,1],[23,1,24,1],[25,1,26,1],[19,1,20,1],[21,1,22,1],[27,1,28,1],[3,1,4,1],[5,1,6,1],[15,1,16,1],[17,1,18,1],[11,1,12,1],[13,1,14,1],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[0,0,2,0],[0,2,2,2],[0,3,0,10],[0,11,0,19],[2,3,2,10],[2,11,2,19],[1,1,2,1]]}
["Místo","Nadmořská výška","Periodicita p [rok-1]","Doba trvání srážek tc [min]",null,null,null,null,null,null,null,"Doba trvání srážek tc [h]"]
[null,"[m n, m,]",null,5,10,15,20,30,40,60,120,4,6,8,10,12,18,24,48,72]
[null,null,null,"Návrhové úhrny srážek hd [mm]",null,null,null,null,null,null,null,"Návrhové úhrny srážek hd [mm]"]
["  1   Brno",257,0.2,9.5,13.5,16.5,18.5,21.3,23.9,26.2,33.1,37.1,38.700000000000003,39.4,40.1,40.700000000000003,42.7,44.2,53.9,60.2]
["  1   Brno",null,0.1,11.1,15.7,19.399999999999999,21.6,25.1,28.2,31,38.9,43.8,47.3,48.6,49.3,50,52.2,53.8,63.9,70.900000000000006]
["  2   Bruntál",547,0.2,9.1,13.9,16.7,18.399999999999999,20.5,22.1,24.1,27.6,33.4,38.200000000000003,38.9,39.700000000000003,40.5,42.9,44.3,56.7,63.3]
["  2   Bruntál",null,0.1,10.4,16.2,19.5,21.4,24.1,25.9,28.3,32.299999999999997,39.200000000000003,42.9,43.9,44.8,45.8,48.6,50.6,64.599999999999994,73.2]
["  3   Polička",593,0.2,9.6999999999999993,13.7,16,17.8,20.2,21.7,24.1,28.2,34.1,39.9,41.7,42.7,43.7,46.8,49,64.3,73.900000000000006]
["  3   Polička",null,0.1,11.1,15.8,18.5,20.5,23.2,25.2,28,32.799999999999997,39.700000000000003,46,47.3,48.6,49.9,53.9,56.8,75.5,88.3]
["  4   Kamýk nad Vltavou",287,0.2,11.6,16.600000000000001,19.3,20.8,23,24.7,26.8,30.5,35,36.5,37.200000000000003,37.9,38.5,40.6,41.8,52.7,58.4]
["  4   Kamýk nad Vltavou",null,0.1,13.8,20,23,25,27.5,29.5,32.200000000000003,36.700000000000003,42.1,45,46,46.8,47.6,49.9,51.2,63.6,69.8]
["  5   Klášterní Hradisko",215,0.2,10,15.4,18.7,20.9,23.6,25.4,27.9,31.9,33.6,34.5,35.4,36.299999999999997,37.200000000000003,39.9,41.3,56.1,63]
["  5   Klášterní Hradisko",null,0.1,11.3,18,22.1,24.6,28.1,30.5,33.299999999999997,36.5,37.5,38.6,39.700000000000003,40.700000000000003,41.8,45,46.5,64,71.900000000000006]
["  6   Mariánské Lázně",581,0.2,10.9,15.5,18.2,20.2,22.7,24.7,27.5,32,34.9,36,37.1,38.200000000000003,39.299999999999997,42.6,44.6,61.5,70.900000000000006]
["  6   Mariánské Lázně",null,0.1,12.9,18.5,21.6,24,27.2,29.5,32.5,38,41.4,42.7,44,45.2,46.5,50.4,52.6,73.099999999999994,83.5]
["  7   Mšeno",352,0.2,10.9,14.9,17.399999999999999,19.100000000000001,21.4,23.2,25.6,29.7,33.799999999999997,36.299999999999997,38,39,39.6,41.4,42.2,52.3,56.4]
["  7   Mšeno",null,0.1,12.6,17.7,20.7,22.8,25.9,27.8,30.9,36,41.1,44.1,46.6,47.2,47.9,50,50.8,62.5,67.2]
["  8   Ostrava – Vítkovice",237,0.2,10.8,15.2,17.8,19.600000000000001,22.1,23.8,26.3,30.5,36.700000000000003,40.700000000000003,41.9,43.1,44.3,47.9,50.1,68.7,78.900000000000006]
["  8   Ostrava – Vítkovice",null,0.1,12.3,17.399999999999999,20.6,22.8,25.9,28.1,31.3,36.6,41.9,45,47.1,48.6,50.2,54.8,58.2,80.5,95.2]
["  9   Petrovice",398,0.2,11.3,17.100000000000001,19.399999999999999,21.6,23.6,25.2,27.6,31.5,37.700000000000003,43.9,47.4,48.1,48.9,51.2,52.8,63.9,71]
["  9   Petrovice",null,0.1,13,19.899999999999999,22.8,25,27.7,30,32.700000000000003,38.200000000000003,45.9,53.6,56.5,57.5,58.5,61.5,63.6,78.5,87.7]
["10   Pěčín",508,0.2,12.1,17.2,19.600000000000001,21.2,23.8,25.4,28,31.6,37.700000000000003,43.8,49.5,50.4,51.3,53.9,55.2,69.599999999999994,76.2]
["10   Pěčín",null,0.1,13.9,20,23,25.1,28.3,30.2,33.299999999999997,37.9,45.5,53,55.3,56.4,57.5,60.8,62.4,81.2,89.2]
["11   Plzeň – Doudlevce",311,0.2,10.199999999999999,15,17.600000000000001,19.2,21.4,22.8,24.9,28.6,33,35.299999999999997,36.9,38.200000000000003,39,41.2,42.6,53.6,60.1]
["11   Plzeň – Doudlevce",null,0.1,11.9,17.5,20.7,22.7,25.2,27.1,29.7,34.299999999999997,39.5,42.3,44.3,45.9,47.6,50.3,51.8,66.599999999999994,73.900000000000006]
["12   Praha – Hostivař",240,0.2,11.3,16.5,19.5,21.1,23.2,24.7,26.9,30.6,36.6,42.5,43.2,43.8,44.5,46.4,46.9,58.9,62.5]
["12   Praha – Hostivař",null,0.1,13.1,19.5,23.2,25.3,28.1,30.2,33.1,37.9,45.7,52,52.8,53.7,54.6,57.2,58.1,73.5,78.900000000000006]
["13   Seč",540,0.2,12.5,17.899999999999999,20.6,22.2,24.5,26.2,28.4,32.299999999999997,38.4,44,45.2,46.5,47.8,51.6,54.3,72.599999999999994,84.6]
["13   Seč",null,0.1,14.4,20.9,24.2,26.2,28.8,30.7,33.4,38,45.3,52.2,53.7,55.2,56.6,61.1,64.400000000000006,85.5,99.8]
["14   Tábor",441,0.2,11.9,16.399999999999999,18.399999999999999,19.7,21.8,23.2,25.1,28.6,32.4,34.4,35.9,37.1,37.799999999999997,40,41.8,51.6,59.1]
["14   Tábor",null,0.1,13.8,19.100000000000001,21.4,23.2,25.6,27.1,29.4,33.5,38,40.4,41.2,42,42.8,45.3,47.1,59,66.900000000000006]
["15   Telč",526,0.2,10.199999999999999,15.7,19.100000000000001,21.4,24.5,25.9,27.8,31,37.700000000000003,43.1,43.9,44.8,45.6,48,49.7,61.6,69.2]
["15   Telč",null,0.1,11.6,18.2,22.2,25.1,28.8,30.5,32.9,36.799999999999997,44.8,52.9,54.7,55.6,56.5,59.1,61.2,72.900000000000006,81.8]
["16   Bílá Třemešná",322,0.2,8.9,14,16.899999999999999,18.600000000000001,21.1,22.9,25.4,29.7,36.1,41.8,42.4,43,43.7,45.6,46.8,56.7,62.1]
["16   Bílá Třemešná",null,0.1,10.1,16.100000000000001,19.600000000000001,22,25,27.4,30.6,36,44.1,52.2,53.6,54.2,54.8,56.7,58.1,67.3,73.3]
["17   Třebíč",406,0.2,11.9,16.600000000000001,19.399999999999999,21.4,23.9,26.2,28.8,33,33.9,34.799999999999997,35.6,36.5,37.299999999999997,39.9,41.6,54.4,62.2]
["17   Třebíč",null,0.1,13.8,19.3,22.5,24.7,28.1,30.5,33.5,36,37,38.1,39.200000000000003,40.200000000000003,41.3,44.5,46.7,62.4,72.2]
["18   Uherské Hradiště",181,0.2,8.9,13.7,16.600000000000001,17.899999999999999,19.600000000000001,21,22.9,26,30.3,32.4,33.9,34.700000000000003,35.5,37.9,40,50.6,59.2]
["18   Uherské Hradiště",null,0.1,10.4,16,19.399999999999999,20.9,23,24.7,26.9,30.5,35.6,37.5,38.5,39.4,40.299999999999997,43,45.4,57.4,67.400000000000006]
["19   Vsetín",345,0.2,9.4,14,16.7,18.8,21.6,23.2,25.7,29.8,36.299999999999997,42.7,47.6,48.7,49.9,53.3,55.2,73.3,82.4]
["19   Vsetín",null,0.1,10.7,16,19.2,21.6,24.8,26.9,29.7,34.6,42.2,49.8,56.2,57.6,59,63.3,66,87.7,100]
["20   Vyškov – Brňany",255,0.2,9.8000000000000007,13.4,16.2,18.3,21.5,25.2,27.5,34.799999999999997,37.6,38.200000000000003,38.700000000000003,39.200000000000003,39.799999999999997,41.4,42.6,50.5,55.6]
["20   Vyškov – Brňany",null,0.1,12.2,16.100000000000001,19.5,22.1,26.4,31.4,34,42.5,43.8,44.4,45,45.6,46.2,48.1,49.3,58.3,64]
["21   Znojmo",306,0.2,12.1,17.600000000000001,20.6,22.6,25.4,27.1,29.5,33.6,39,39.700000000000003,40.4,41.1,41.8,43.9,45,56.8,62.1]
["21   Znojmo",null,0.1,14,20.7,24.4,26.8,30.1,32.200000000000003,35.200000000000003,40.1,45.5,46.4,47.2,48,48.8,51.3,52.2,66.599999999999994,71.8]
["22   horské lokality","nad 650",0.2,10.4,14.5,17,19.399999999999999,22.7,25.7,30,39.700000000000003,48.7,57.8,66.8,75.8,84.9,99.1,103.7,155.69999999999999,178.8]
["22   horské lokality",null,0.1,11.9,16.7,19.600000000000001,22.2,26.1,29.5,34.6,45.7,56.2,66.599999999999994,77,87.5,97.9,122.5,129.6,200.5,235.2]